**華芸科技新增AS-T10G 10G Base-T 網路卡**

*突破 Gigabit 網路效能瓶頸、經濟實惠的10G 傳輸解決方案*

**台灣，台北，2018 年 10 月23 日 –** 華芸科技 (ASUSTOR Inc.) 今日新增AS-T10G 10G Base-T 網路卡，提供用戶於打造 10G網路傳輸時的選配項目。

AS-T10G 支援 10/5/2.5/1Gbps 與 100Mbps 網路標準，完整相容於現在的網路標準，並且採用便利性高的 RJ-45 連接埠，無需光纖網路線即可將網路升級為 10Gbps。軟體支援 ASUSTOR ADM, Windows, Linux, Mac OS 和 VMware ESXi，可提供彈性的作業系統整合。

AS-T10G 預裝全高支架並附贈半高支架，便利用戶安裝於用戶端設備，亦可另購專用支架安裝於 AS7008T、 AS7010T 升級為 10G NAS使用。

搭配華芸 10G NAS 系列 AS4002T、AS4004T、AS7008T、 AS7010T、AS7009RDX、AS7012RDX，即可滿足個人與企業依不同需求及經濟的預算，擴充個人電腦 (PC 及 Mac)、工作站和伺服器的網路頻寬，滿足大量資料傳輸應用需求。

此配件享有一年的保固年限。詳細購買資訊請洽全球經銷商或華芸配件中心。

有關詳細產品資訊，請至官網查詢：<http://www.asustor.com.tw>

**AS-T10G 主要規格：**

* 支援功能：
* Jumbo Frame 16K Bytes
* IEEE 802.3x 流量控制
* IP, TCP, UDP 總和檢查碼卸載
* 支援 100Mb/s、1Gb/s、2.5Gb/s、5Gb/s 和 10Gb/s 之間的自動協商
* 提供 802.1Q Virtual LAN (VLAN) tagging 網路功能
* 標準
* IEEE 802.3ae: 10Gbps 乙太網路
* IEEE 802.3x: 流量控制和 背壓 (Back Pressure)
* IEEE 802.2ad: 網路聚合
* IEEE 802.1Q VLAN 支援
* RFC2819 RMON MIB 統計
* 資料傳送速率:10 Gbps
* 網路運作模式: 全雙工
* PCIe 介面: PCIe 2.0 x4
* 支援作業系統：
  + Windows 7 and above (32/64-bit)
  + Windows Server 2012 and above (32/64-bit)
  + Linux 2.6.x and above (32/64-bit)
  + MacOS 10.10 and above
  + VMware ESXi 5.1 and above, Microsoft Hyper-V, Linux KVM, Oracle VirtualBox
* 大小 (高 X 寬 ): 82 x 62 mm

**關於華芸科技**

華芸科技 (ASUSTOR Inc.) 正式成立於 2011 年 8 月，是由華碩電腦 (ASUSTeK Computer Inc.) 所直接投資成立的公司，以 ASUS Storage 為意，建立自有品牌 ASUSTOR，專注於網路儲存裝置 (NAS) 的設計及相關韌、硬體及應用程式的研發及整合，致力於提供高穩定性、高品質、高效能、服務至上的優質網路儲存解決方案。​

媒體連絡：[marketing@asustor.com](mailto:marketing@asustor.com)